TECHNICAL SPECIFICATIONS

| **WEIGHT (TONNES)** | **CLASS** | **WIDTH (IN)** | **CAPACITY (VC)** | **WEIGHT (LB)1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3 – 2.9** | 35 | 36 | 0.12 | 165 |
| **4.0 – 5.9** | 50 | 48 | 0.18 | 235 |
| **6.0 – 9.9** | 75 | 60 | 0.50 | 510 |
| **10 – 15** | 120 | 66 | 0.85 | 875 |
| **16 – 19** | 160 | 66 | 0.85 | 925 |
| **20 – 25** | 200 | 86 | 1.35 | 1 500 |
| **26 – 29** | 270 | 92 | 2.00 | 2 750 |
| **30 – 39** | 300 | 94 | 2.25 | 2 950 |

*\* Other models and sizes available on request.
(1) The quoted weight does not include female coupler*